**Приложение № 8**

к Договору поставки нефтепродуктов

с нефтебаз по ценам на дату отгрузки

№       от «     »       20

**ТРЕБОВАНИЯ,**

**обязательные для соблюдения Покупателем при транспортировке нефтепродуктов автомобильным транспортом**

1. Покупатель предоставляет автотранспортное средство (АТС, автоцистерна) под погрузку в технически исправном состоянии, соответствующим требованиям ДОПОГ «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов», с действующим на дату погрузки свидетельством о поверке автомобильной цистерны, оформленном в установленном порядке. При утрате налитого груза из АТС, в т.ч. в процессе налива из-за технической неисправности или непригодности АТС, некорректного подсоединения консоли налива к автоцистерне, неисправных/незакрытых донных клапанов/сливных кранов автоцистерны, подачи под налив неподготовленных секций автоцистерны, все риски несет Покупатель. Количество налитого и утраченного в период погрузки нефтепродуктов не исключается из ТТН и ТОРГ-12/УПД и оплачивается Покупателем.
2. Покупатель обязан выполнять требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при предоставлении Покупателем АТС под погрузку на базисе «франко-автоцистерна» и предоставлять Поставщику специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам АТС, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Расчет и контроль за непревышением при погрузке допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, являются обязанностью Покупателя.
3. Покупатель при исполнении обязательств по Договору, грузополучатель и третьи лица, привлекаемые Покупателем/грузополучателем, на территории Поставщика/грузоотправителя обязаны соблюдать следующие требования:
   1. Соблюдать законодательство РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации транспортных средств, перевозки опасных грузов и охраны окружающей среды.
   2. Нести ответственность за нарушение требований, указанных в настоящем Приложении и возмещать Поставщику и/или третьей стороне убытки в виде оплаты штрафов, пеней, а также возмещения вреда, нанесенного по вине Покупателя/грузополучателя/привлекаемых ими третьих лиц.
   3. Нести ответственность за травмы, увечья, смерть любого сотрудника Поставщика, Покупателя и/или сторонней организации, либо привлекаемого ими третьего лица в случае нарушения Покупателем/грузополучателем/привлекаемыми ими третьими лицами требований, изложенных в п. 3
   4. Незамедлительно информировать Поставщика о возникновении инцидентов, аварий, происшествий, чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на территории объектов Поставщика/грузоотправителя.
   5. Обеспечить соблюдение водителями требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения и перевозки опасных грузов, а также установленных на территории Поставщика скоростного режима и маршрута движения.
   6. Обеспечить соблюдение следующих условий:

а) АТС прошло предрейсовый контроль технического состояния и периодическое техобслуживание. Секции автоцистерны подготовлены для налива планируемого нефтепродукта в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-2022 (концентрация паров газоопасной среды секций не превышает 2 г / м3);

б) характер перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода-изготовителя АТС;

в) все АТС оборудованы шинами, соответствующими дорожным, метеорологическим условиям и времени года в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;

г) водители прошли предрейсовый (о чем имеется отметка в путевом листе) и периодический медицинский осмотры, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов и не испытывают утомление;

д) ремни безопасности установлены, находятся в работоспособном состоянии и используются водителем и всеми пассажирами;

е) перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих данные виды перевозок автомобильным транспортом;

ж) все АТС должны быть оборудованы сертифицированными искрогасителями, либо глушителями со встроенными искрогасителями/системой холодного выхлопа, конструкция которых подтверждена Одобрением типа транспортного средства либо заводом-изготовителем;

з) АТС должны иметь оборудование для аварийного слива нефтепродуктов;

и) корпуса, люки и соединения элементов автоцистерны должны быть герметичны, и не давать протечек в случае опрокидывания;

к) АТС не должен иметь видимых следов протечки топлива, масел и других специальных жидкостей из узлов и агрегатов;

л) в АТС имеется аптечка первой помощи;

м) АТС должны комплектоваться огнетушителями как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-6: один должен находиться на шасси, а второй - на автоцистерне или в кузове с грузом;

Для использования в АТС допускаются только исправные огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке и рекомендованные изготовителем для применения на АТС. Использование огнетушителей без пломб и/или с истекшими сроками годности, а также с нечитаемой маркировкой не допускается;

н) имеется не менее двух противооткатных упоров на каждое АТС, размеры упоров должны соответствовать типу АТС и диаметру его колес;

о) имеются два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого света;

п) имеются две коррозионно-устойчивых пластины для заземления с обеих сторон автоцистерны в районе технологического шкафа:

- для алюминиевых автоцистерн: алюминиевая пластина толщиной не менее 4 мм;

- для стальных автоцистерн: медная/латунная пластина толщиной не менее 4 мм.

Место крепления пластин непосредственно к сосуду автоцистерны, либо части автоцистерны/полуприцепа (ППЦ)/прицепа соединенной с сосудом сварным швом, обеспечение сопротивления между сосудом ППЦ и пластиной заземления ППЦ не более 0,03 Ом.

р) имеется страховочная привязь для осуществления работ на высоте.

* 1. Соблюдать следующий скоростной режим на территории объектов Поставщика/грузоотправителя:

а) на открытых участках объектов – не более 20 км/ч, если иное не регламентируют дорожные знаки на территории завода;

б) на территории установок и во внутренних помещениях объектов – не более 5 км/ч;

в) на участках с недостаточной видимостью – не более 5 км/ч;

г) при отсутствии видимости движение запрещается;

* 1. Обеспечить соблюдение водителями АТС, находящихся на территории Поставщика/грузоотправителя/ привлекаемых ими третьих лиц, в т.ч. на территории объекта, следующих требований:

а) двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту;

б) при подаче АТС под погрузку-выгрузку, при движении задним ходом в условиях недостаточного обзора, при выезде из ворот водитель обязан воспользоваться помощью других лиц и обязательно подавать двойной звуковой сигнал. Перед началом движения задним ходом обязательна подача двух звуковых сигналов;

в) при перекрытии участков дорог по маршруту движения водителю запрещается продолжать движение. Дежурящие на месте работники военизированного газоспасательного отряда или цеха режима указывают новый маршрут;

г) при остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание и прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в парковочное положение, затормозить стояночным тормозом. Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (башмаки), при наливе и сливе продукции заземлить АТС;

д) перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива, заглушить двигатель, выйти из кабины на все время проведения работ, установить под колеса противооткатные упоры таким образом, чтобы исключить движение АТС в любом направлении и контролировать процесс погрузки АТС. Перед осуществлением погрузочных операций проверить закрытие донных клапанов, шаровых кранов / API-клапанов сливных патрубков автоцистерны;

е) перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива привести в действие защитное складное перильное ограждение стационарной площадки цистерны, а при подъеме/спуске на площадку цистерны и при нахождении на площадке применять систему обеспечения безопасности работ на высоте, которой оборудована установка погрузки-разгрузки, слива-налива нефтепродукта, и защитную каску с подбородочным ремешком;

ж) передвигаться по территории объектов во время, свободное от наливных и погрузочно-разгрузочных/сливо-наливных операций, разрешается только для оформления сопроводительных документов;

з) выполнять все указания работников Поставщика/грузоотправителя по охране труда;

и) при проезде ж/д путей убедиться в отсутствии с обеих сторон приближающегося поезда;

к) при въезде на территорию пункта отгрузки Поставщика иметь при себе и уметь применять личный фильтрующий противогаз;

л) находиться в спецодежде из антистатичного материала, использовать другие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, ботинки кожаные с жестким подноском, очки защитные, куртку и брюки (полукомбинезон).

* 1. Водитель, находящийся на территории объектов Поставщика/грузоотправителя, обязан иметь при себе и по требованию сотрудников Поставщика/грузоотправителя предъявлять им для проверки:

а) водительское удостоверение (временное разрешение);

б) документы, подтверждающее право владения или использования или распоряжения АТС;

в) оформленный путевой лист с обязательной отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра;

г) документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных и опасных грузов повышенной опасности – специальное разрешение на перевозку этих грузов, допуск водителя к перевозке опасных грузов;

д) пропуска личный и на АТС (постоянный, временный или разовый);

е) страховой полис ОСАГО;

ж) удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен в Правилах по охране труда при работе на высоте;

з) документ, подтверждающий подготовку секций автоцистерны в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-2022 (концентрация паров газоопасной среды секций не превышает 2 г / м3) в случае планируемого налива дизельного топлива (акт пропарки/ дегазации). При отсутствии данного документа автоцистерна в обязательном порядке перед наливом дизельного топлива подлежит проведению замеров газоопасной концентрации секций представителями Поставщика и определению необходимости подготовки секции под налив (пропарки/дегазации).

* 1. Обеспечить исполнение запрета на совершение следующих действий на территории Поставщика:

а) проезд по территории пунктов отгрузки Поставщика под знаки «ГАЗ», «Загазовано», «Движение запрещено»;

б) остановку и стоянку на территории пунктов отгрузки Поставщика под коммуникациями, в местах «въезда-выезда», на расстоянии ближе 5-и метров от пожарных гидрантов и водоемов;

в) использование во время движения по пункту отгрузки Поставщика телефона, в т.ч. оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, при управлении АТС, а также вблизи и на действующих технологических установках;

г) передачу управления АТС водителям, не имеющим права управления данным АТС;

д) осуществление ремонта вблизи 50 метров и на территории Поставщика, заправку АТС, пользование открытым огнем, в т.ч. для отогрева АТС;

е) использование АТС на территории пунктов отгрузки Поставщика при наличии неисправностей, при которых эксплуатация АТС запрещена;

ж) въезд или проход на территорию действующих технологических цехов, установок, резервуарных парков, насосных и других взрывопожароопасных объектов предприятия, не являющихся пунктами назначения, а также на территорию, имеющую сигнальное ограждение;

з) провоз через КПП пассажиров;

и) перемещение или повреждение на полотне дорог, обочинах и прилегающей территории дорожных знаков, указателей противопожарного и технологического оборудования, люков и камер колодцев, пожарных гидрантов, их ограждений и защитных колпаков, а также объектов благоустройства территории;

к) провоз на территорию Поставщика канистр или других емкостей для жидкостей;

л) мытье рук, спецодежды, АТС нефтепродуктами;

м) проезд с грузом под эстакадами трубопроводов с габаритными размерами по высоте, превышающей указания дорожного знака;

н) перекрытие дорог, подъездов;

о) спуск в ямы, котлованы, колодцы, емкости;

п) прием пищи на рабочих местах (в кабине автомобиля);

р) въезд на газоны;

с) ввоз на территорию Поставщика/грузоотправителя, складирование в непредназначенных для этого местах, уничтожение (сжигание и/или закапывание) любых видов отходов;

т) использование не по назначению системы канализации и водоснабжения;

у) осуществление действий, приводящих к несанкционированным выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод или загрязнению почвы;

ф) проникновение на территорию предприятия и выход с нее, минуя КПП;

х) провоз через КПП фото- и видеокамеры и осуществление фото- и видеосъемки на территории Поставщика/грузоотправителя;

ц) употребление спиртных напитков или появление (нахождение) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

ч) провоз через КПП спиртных напитков и/или наркотических веществ, боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ.

* 1. Обеспечить выдачу и применение работниками Покупателя/грузополучателя/ привлекаемых или третьих лиц средств индивидуальной и коллективной защиты.
  2. Обеспечить соблюдение работниками Покупателя/грузополучателя/привлекаемых ими третьих лиц противопожарного режима, в т.ч., но не ограничиваясь:

а) запрет на использование открытого огня;

б) запрет курения вне специально оборудованных мест;

в) использовать автоцистерны, соответствующие виду наливаемых нефтепродуктов, подготовленные для налива нефтепродуктов.

* 1. По требованию Поставщика незамедлительно отстранять от исполнения обязанностей работников/сотрудников и иных лиц, привлеченных Покупателем/грузополучателем, в отношении которых у Поставщика возникли подозрения о том, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения.
  2. Фиксация факта появления лица на объектах Поставщика/грузоотправителя в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, проноса и нахождения на территории указанных объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и/или токсическое опьянение, может осуществляться Поставщиком:

а) медицинским осмотром или освидетельствованием в лицензированном медицинском учреждении либо работником лицензированного медучреждения, с которым заключен договор, или

б) актом, составленным комиссией, состоящей из работников/сотрудников Поставщика или грузоотправителя.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| (наименование должности или реквизиты доверенности) | (наименование должности или реквизиты доверенности) |
| (**Ф.И.О.)** | (**Ф.И.О.)** |